**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο παρακάτω πίνακας θα συμπληρωθεί πλήρως από τους υποψήφιους ανάδοχους και θα αποσταλεί με την προσφορά τους επί ποινή απόρριψης, συνοδευόμενος από τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις τους και αναφέρονται από αυτούς στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΠ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΔΥ, ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ** | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ** | **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΠ** |
| **1** | Ασφάλειες NEOZED 25Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **2** | Ασφάλιστρο πριζών UPS κόκκινο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **3** | Φωτιστικό PANEL LED 60\*60 3200lm-4000lm, 4000K, χωνευτό 220V-240V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **4** | Λαμπτήρας LED για Ντουί E27 και Σχήμα G45 ή P45, 4000Κ, 470lm-810lm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **5** | Λαμπτήρας LED Τ8 G-13(90CM) 6500K,1170lm-1470lm (σύνδεση σε 1 άκρο) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **6** | Προβολέας LED ΙΡ 65, 4500lm-6000lm, 6000K-6500Κ | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **7** | Φωτιστικά ασφαλείας led | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **8** | Πολύπριζο 5 Θέσεων με διακόπτη-Χωρίς Καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **9** | Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 1,5m. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **10** | ΤΑΦ Σούκο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **11** | Πρίζα Σούκο 2M 16A 250V Λευκή IP31 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **12** | Διακόπτης Απλός 10A Λευκός IP20 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **13** | Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Στεγανός Γκρι IP44 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **14** | Μπουτόν Μονό 6A/230V 2Στ. Φωτεινό Λευκό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **15** | Ράβδοι θερμόκολλας 25gr. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **16** | Σπρέυ αντισκωριακό 200ml | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **17** | Καλώδιο Ρεύματος με Διατομή 3x1.5mm² εύκαμπτο (ΝΥΜ) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **18** | Αυτοκόλλητο πλαστικό κανάλι δαπέδου γκρι 3 τμημάτων 50x12mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| **19** | Ντουί Θερμοπλαστικό με σπείρωμα Ε14 | ΝΑΙ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΕΔΥ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ 34, ΒΑΡΗ** | | | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΤΥΠΟΣ** | **ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΠ** |
| 1 | Αυτόματος διακόπτης ισχύος 3P -25kA -100A | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Κεφαλή μπουτόν φ22 Κόκκινη IP66 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 | Κεφαλή μπουτόν φ22 Πράσινη IP66 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 4 | Διακόπτης HAND-0-AUTO | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Λυχνία πίνακα στρογγυλή πορτοκαλί | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Ασφάλειες NEOZED 6Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 | Ασφάλειες NEOZED 10Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 | Ασφάλειες NEOZED 16Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 9 | Ασφάλειες DIAZED 20Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 | Ασφάλειες DIAZED 25Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 | Ασφάλειες DIAZED 35Α | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 | Φωτιστικό PANEL LED 60\*60 3200lm-4000lm, 4000K, χωνευτό 220V-240V | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 13 | Κλέμες 12Χ6mm2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 14 | Κλέμες 12Χ10mm2 | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 15 | Χρονοδιακόπτες ράγας εφεδρείας 16Α 110-250V 100h | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 16 | Ρελέ καστάνιας 16Α 230V/AC 1NO | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 17 | Ρελέ καστάνιας 16Α 230V/AC 2NO | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 18 | Ρελέ διαφυγής 4P 30mA | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 19 | Ρελέ RCBO 16A 4,5kA 30mA 1p+N τύπου Α ή AC | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 20 | Καλώδιο Ρεύματος με Διατομή 3x1.5mm² εύκαμπτο (ΝΥΜ) | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 21 | Αυτοκόλλητο πλαστικό κανάλι δαπέδου γκρι 3 τμημάτων 50x12mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 22 | Βιομηχανικό φις μονοφασικό 32Α αρσενικό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 23 | Βιομηχανικό φις μονοφασικό 32Α θηλυκό | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 24 | Φις σούκο αρσενικό σούκο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 25 | Φις σούκο θυληκό σούκο | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 26 | Ούπατ γυψοσανίδας μεταλλικά | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 27 | Αυτοδιάτρητες βίδες 3,8-6x16-40mm | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 28 | Πτυσσόμενο μέτρο 8m ή 10m | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 29 | Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη και καλώδιο 3m. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 30 | Σπρέυ αντισκωριακό 200ml | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 31 | Αφρός πολυουρεθάνης χειρός 500-1000ml. | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 32 | Λάδι σιλικόνης σπρέι 400-600ml | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| Πόλη) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ημερομηνία) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Όνομα-Υπογραφή-Σφραγίδα)  **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ**  Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος.  **Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται**.  Στη στήλη «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ» θα αναφερθεί το μοντέλο, ο τύπος και ο κατασκευαστής.  Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού κ.λπ. που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.  Σε κάθε έντυπο προτείνεται να υπάρχει αναγραφή του αριθμού, του ή των ειδών τα οποία αφορά, σύμφωνα με την αρίθμηση του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ \_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και χειρόγραφη σήμανση /επιλογή του κάθε είδους, για έντυπα που αναφέρονται σε περισσότερα από ένα είδη. Αν στο έντυπο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή αναφέρονται περισσότερα του ενός εναλλακτικά προϊόντα που αντιστοιχούν στο ίδιο είδος, καλό θα είναι να σημειώνεται ευκρινώς επί του εντύπου το προσφερόμενο προϊόν. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |